iPlug
IPG 600
ENTREE		
Puissance nominale	600 VA	
Tension	220 / 230 / 240 V 	
Tolérance de tension	230 V (+20/-25%) 	
La fréquence	50 / 60 Hz avec sélection automatique 	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	600 VA	
Puissance active	360 W	
Nombre de phases	1 	
Forme d'onde en mode batterie	Pseudo-sinusoïdale 	
Fréquence de fonctionnement sur batterie	50 or 60 Hz (+/- 1%) 	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM au plomb sans maintenance 	
Temps de recharge	6-8 h 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Noir 	
La communication	USB 	
Accessoires fournis	câble d'alimentation, guide d'utilisation 	
Des notes	CE ; GS/NEMKO sur la version Schuko 	
Température de fonctionnement	0 °C - +40 °C	
Humidité relative	5 à 95 % sans condensation	
Prises de sortie	6 prises (Schuko ou italienne ou française ou britannique) + 2 IEC 320 C13 	
Normes	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant 	
DONNÉES		
Poids	3.7 kg	
Dimensions (h l p)	99x185x313 mm