Master MPS
MPT 10
ENTREE		
Tension	380 / 400 / 415 V triphasé 	
La fréquence	45 - 65 Hz 	
Tolérance de fréquence	±2 % (sélectionnable entre ±1% et ±5% à partir du panneau frontal)	
Démarrage progressif	0 - 100 % en 120 secondes (sélectionnable)	
Gamme de tension	400 V +20% - 25% 	
BY PASS		
Tension nominale	380 / 400 / 415 V triphasé + N	
Fréquence nominale	50 ou 60 Hz (sélectionnable) 	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	10000 VA	
Puissance active	9000 W	
Tension de sortie	380 / 400 / 415 V triphasé + N (sélectionnable) 	
Facteur de crête (Ipeak/Irms)	3 : 1 	
Stabilité statique	±1% 	
Stabilité dynamique	±5 % en 10 ms 	
La fréquence	50 ou 60 Hz (sélectionnable) 	
Distorsion de tension avec une charge non linéaire	<3% 	
Distorsion de la tension avec charge linéaire	<1% 	
Stabilité de fréquence	0.05% 	
Surcharge	110 % pendant 60 min. ; 125 % pendant 10 min. ; 150 % pendant 1 min. 	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Gris foncé RAL 7016 	
La communication	Double RS232 + contacts secs + 2 slots pour l'interface de communication 	
Conformité EMC	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 	
Indice de protection	IP20 	
Efficacité Line-Interactive / Smart Active	Jusqu'à 98 % 	
Niveau sonore	60 [dBA] (Mode ECO) 	
Température de fonctionnement	0 °C - +40 °C	
Humidité relative	5 à 95 % (sans condensation)	
DONNÉES		
Poids	228 kg	
Dimensions (h l p)	1400x555x740 mm