Vision Dual
VSD 1100
ENTREE		
Puissance nominale	1100 VA	
Tension	220 / 230 / 240 V 	
La fréquence	50 ou 60 Hz ±5 	
Tolérance de fréquence	50 Hz ±5% / 60 Hz ±5%	
Facteur de puissance	>0.98	
Distorsion de courant	≤7%	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	1100 VA	
Puissance active	990 W	
Facteur de crête (Ipeak/Irms)	2.5 : 1 	
Forme d'onde en mode batterie	Sinusoïdale 	
Fréquence de fonctionnement sur batterie	Sélectionnable : 50 Hz ou 60 Hz ou auto-apprentissage 	
Distorsion de tension avec une charge non linéaire	<8% 	
Distorsion de la tension avec charge linéaire	<3% 	
TEMPS de SURCHARGES		
Charge = 150%	1 sec. 	
Charge = 125%	10 sec. 	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM au plomb sans maintenance 	
Temps de recharge	2-4 h 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Noir 	
La communication	USB / DB9 avec RS232 et contacts/slots pour interface de communication 	
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble série, câble USB, manuel de sécurité, guide de démarrage rapide, manuel d'utilisation sur CD-ROM 	
Capacité de surtension	300 J 	
Protections	Surintensité – court-circuit – surtension – sous-tension – thermique – déchargement excessif de la batterie	
Efficacité Line-Interactive / Smart Active	98.5% 	
Niveau sonore	<40 [bBA] (Mode ECO) 	
Storing temperature	0 °C - +40 °C	
Humidité relative	5 à 95 % (sans condensation)	
Normes	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant 	
DONNÉES		
Poids	16.5 kg	
Dimensions (h l p)	425x87x450 / 2Ux19''x425 mm