Vision Rack
VSR 800
ENTREE		
Puissance nominale	800 VA	
Tension	220 / 230 / 240 V 	
La fréquence	50 / 60 Hz avec sélection automatique 	
Tolérance de fréquence	±5% Hz (3% à 10% conﬁgurable)	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	800 VA	
Puissance active	640 W	
Forme d’onde	Sinusoïdale 	
La fréquence	50 ou 60 Hz avec sélection automatique 	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM au plomb sans maintenance 	
Temps de recharge	4-6 h 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Noir 	
Protections	Surintensité – court-circuit – surtension – sous-tension – thermique –  déchargement excessif de la batterie	
Niveau sonore	<50 [dBA] 	
Température de fonctionnement	0 °C - +40 °C	
Humidité relative	5 à 95 % (sans condensation)	
Prises de sortie	4 IEC 10A 	
Normes	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant 	
DONNÉES		
Poids	12 kg	
Dimensions (h l p)	1Ux19"x420 mm