Master HE
MHE 100
ENTREE		
Tension	380 / 400 / 415 V triphasé 	
Tolérance de tension	400 ±20 % à charge pleine 	
La fréquence	45 - 65 Hz 	
Tolérance de fréquence	±2 % (sélectionnable entre ± 1% et ±5 % à partir du panneau frontal)	
Facteur de puissance	>0.99	
Démarrage progressif	0 - 100 % en 120 secondes (sélectionnable)	
Distorsion harmonique totale (THDi)	<3% 	
BY PASS		
Tension nominale	380 / 400 / 415 V triphasé + N	
Nombre de phases	3 	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	100000 VA	
Puissance active	100000 W	
Nombre de phases	3 + N 	
Facteur de crête (Ipeak/Irms)	3:1 	
Stabilité statique	 ±1% 	
Stabilité dynamique	±5 % en 10 ms. 	
La fréquence	50 ou 60 Hz (sélectionnable) 	
Fréquence de fonctionnement sur batterie	 0.05% 	
Distorsion de tension avec une charge non linéaire	<3% 	
Distorsion de la tension avec charge linéaire	<1% 	
Surcharge	110 % pendant 60 min. ; 125 % pendant 10 min. ; 150 % pendant 1 min. 	
SORTIE de CONVERTISSEUR		
Ondulation résiduelle de tension	Zero	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM/GEL ; NiCd ; Supercaps ; Li-ion ; Flywheels 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Gris foncé RAL 7016 	
Télécommandes	ESD et bypass (configurable) 	
La communication	Double RS232 + contacts à distance + 2 slots pour l'interface de communication 	
Indice de protection	IP20 (autres sur demande) 	
Efficacité Line-Interactive / Smart Active	>99% 	
Niveau sonore	63 - 68 dBA  	
Signalisations distantes	Contacts sans potentiel (configurable)	
Température de fonctionnement	0 °C - +40 °C	
Humidité relative	5 à 95 % (sans condensation)	
Normes	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 	
DONNÉES		
Poids	850 kg	
Dimensions (h l p)	1900x800x850 mm