Vision
VST 800
ENTREE		
Puissance nominale	800 VA	
Tension	220 / 230 / 240 V 	
La fréquence	50 / 60 Hz avec sélection automatique 	
Tolérance de fréquence	±5%	
SORTIE ONDULEUR		
Puissance nominale	800 VA	
Puissance active	640 W	
Nombre de phases	1 	
Forme d’onde	Sinusoïdale 	
La fréquence	50 ou 60 Hz avec sélection automatique 	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM au plomb sans maintenance 	
Temps de recharge	4-6 h 	
INFO POUR L'INSTALLATION		
Couleur	Gris foncé RAL 7016 	
Capacité de surtension	IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µs; 3KA 8 / 20 µs differential 	
Protections	Surintensité - courtcircuit - sur tension - sous tension thermique - décharge profonde des batteries	
Niveau sonore	<40 [dBA] 	
Température de fonctionnement	0 °C - +40 °C	
Humidité relative	<95% sans condensation	
Prises de sortie	4 IEC 10A 	
Normes	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant 	
DONNÉES		
Poids	10.5 kg	
Dimensions (h l p)	247x120x443 mm